                                                                                                                NACRT
Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2026.godine, donijela je
O D L U K U
o utvrđivanju lokacije za izgradnju dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), KO Gorovići, KO Lastva, KO Glavati, Opština Kotor

Član 1
Ovom Odlukom određuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), na djelovima  kat.parc. br. 1110/2, 1108/3, 1109/3, 1110/3, 1115/2, 1116/2, 1128/2, 1132/2, 1127, 1126/3, 1126/4 K.O. Gorovići, djelovima kat.parc. br. 63/1, 63/2, 61/2 K.O. Lastva i dijelu 1121/1  K.O. Glavati, opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).

Kako se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, isti se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je CEDIS.
[bookmark: _GoBack]Član 2
PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

CILJ I PREDMET
U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača, na području Opštine Kotor, CEDIS je planirao izgradnju dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), K.O. Gorovići, K.O. Lastva, K.O. Glavati, Opština Kotor.
UVOD
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor pokrenuo je postupak po zahtjevu CEDISA koji je dostavio projektno rješenje trase i lokacije koja se nalazi u naselju Kovači, u cilju izrade programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova. Po službenoj dužnosti pribavljena je saobraćajna saglasnost Uprave za saobraćaj, broj: 03/01-10033/2 od 22.09.2026. godine.
Naime, Prostorno urbanistički plan Kotora, koji je stupio na snagu 2020. godine, zamijenio je detaljnije razrađene planove za ova područja pa je za izdavanje UTU bio potreban strateški pristup sagledavanja svakog predmeta pojedinačno.  Imajući u vidu razmjeru i ažurnost podloga na kojima se rade planovi i da isti ne sadrže detaljna rješenja razrade elektroenergrtske infrastukture, a postojeća mreža nema dovoljne kapacitete, nophodno je pojedinačno sagledavanje lokacije i umrežavanje sa postojećim sistemom.
Na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, u cilju definisanja preciznijih uslova i smjernica za građenje ovakvih objekata, moguće je da se za istu donese odgovarajuća odluka o utvrđivanju objekta od opšteg interesa sa programskim zadatkom i elementima urbanističko-tehničkih uslova, sačinjenih prema važećim tehničkim normativima i standardima struke, te smjernicama i pravilima uređenja i izgradnje koje su date važećim planovima. 




















SKICA LOKACIJE
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Preklop trase planiranog kablovskog voda sa kartom planirane elektro – energretske mreže PUP – Kotor
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Situacija







USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – USLOVI DOSTAVLJENI OD STRANE CEDIS-A

	1. 
	OPŠTI  PODACI


	1.1. 
	Investitor:
	„CEDIS“ DOO Podgorica

	1.2. 
	Naziv objekta:
	Izgradnja dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), KO Gorovići, KO Lastva, KO Glavati, Opština Kotor

	1.3. 
	Mjesto gradnje:
	VN kablovski vodovi:
Na dijelu kat. parc. br. 1110/2, 1108/3, 1109/3, 1110/3, 1115/2, 1116/2, 1128/2, 1132/2, 1127, 1126/3, 1126/4 KO Gorovici, Opstina Kotor
Na dijelu kat. parc. br. 63/1, 63/2 , 61/2 KO Lastva, Opstina Kotor
Na dijelu kat. parc. br. 1121/1 KO Glavati, Opitina Kotor
I na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.


	1.4. 
	Predmet projekta:

	Izgradnja dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), KO Gorovići, KO Lastva, KO Glavati, Opština Kotor.


	1.5. 
	Uvodni dio:

	Planovima razvoja CEDIS-a predviđeno je uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” u 10kV mrežu i to fazno. U skladu sa ovim planovima prilikom izgradnje TS izvedeni su 10kV kablovski vodovi za pravac Kotor i pravac Budva do određenih tačaka-prva faza i potrebno ih je i dalje nastaviti.
U prvoj fazi do tačke “A” - (granica kat.parcela 1110/2 KO Gorovići) je izgrađen 10kV kablovski vod od TS 35/10kV “Grbalj 2”:
· Vod 2 (STS Simens) - TS 35/10 Grbalj 2 - MBTS 10/0,4kV “Br.11”, dionica od TS 35/10 “Grbalj 2" do granica kat.parcele 1110/2 KO Gorovići (tačka “A” na situacionom planu u prilogu).
Takođe u ovoj (prvoj) fazi do tačke “B” (granica kat.parcela 1126/2 KO Gorovići) su izgrađena tri 10kV kablovska voda od TS 35/10kV “Grbalj 2”:
· Vod 3 - TS 35/10 „Grbalj 2“ do STS 10/0,4kV „Markan“,
dionica od TS 35/10 „Grbalj 2” do granica kat.parcele 1126/2 KO Gorovići (tačka C na situacionom planu u prilogu)
· Vod 4 - TS 35/10 „Grbalj 2“ do 10kV DV „Grbalj 2-SM
853”, dionica od TS 35/10 „Grbalj 2” do granica kat. parcele 1126/2 KO Gorovići (tačka C na situacionom planu u prilogu)
· Vod 5 - TS 35/10 „Grbalj 2“ do 10kV DV „Grbalj 2-SM 748”, dionica od TS 35/10 „Grbalj 2“ do granica kat. parcele 1126/2 KO Gorovići (tačka C na situacionom planu u prilogu).
U tački “A” i u tački “B” na ove vodove predvidjeti 10kV spojnice I nastaviti do tačke “U” (tačka “U” je u putnom pojasu Bulevara
Tivat-Jaz, kat. parc br.1121/1 Ko Glavati).
U tački “U” planirati ugradnju 10kV spojnica na 10kV kablovske
vodove i povezivanje na postojeće 10kV vodove položene u
Bulevaru Tivat-Jaz.
Povezati na sledeći način:
· Vod 2 i 10kV kablovski vod povezati sa 10kV kablovskim
vodom za MBTS Br.11;
· Vod 3 i 10kV kablovski vod povezati sa 10kV kablovskim
vodom za STS „Markan”;
· Vod 4 i 10kV kablovski vod povezati sa 10kV kablovskim
vodom za SM 853；
· Vod 5 i 10kV kablovski vod povezati sa 10kV kablovskim
vodom za SM 748.
Zajedno u istom rovu od tačke “B” do tačke “U”, sa 10kV
kablovskim vodovima je planirano i polaganje 35kV kablovskog
voda i optičkog voda. 35kV kablovski vod i optički vod je predmet druge dokumentacije.
Planirani vodovi su tipa XHE 49-A 3x(1×240/25mm², 12/20 kV);
DIN oznaka NA2XS(F)2Y 3x(1×240/25mm²;12/20kV).


	1.6. 
	Posebna napomena:
	Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 61 Zakona o  izgradnji objekata).

	

	2. 
	TEHNIČKI PODACI ZA POSTOJEĆE 10KV KABLOVSKE VODOVE



	2.1. 
	Nazivni napon: 
	10 kV

	2.2. 
	Vrsta voda:
	Kablovski podzemni

	2.3. 
	Tip kablovskih vodova:
	XHE 49-A 3x(1x150/25mm², 12/20 kV - za vod 2;
NA2XS(F)2Y 3x(1x150/25mm2;12/20kV),oznaka po DIN-u))
XHE 49-A 3x(1×240/25mm², 12/20 kV - za ostale vodove (vod 3, vod 4 i vod 5);
NA2XS(F)2Y 3x(1x240/25mm²;12/20kV), oznaka po DIN-u))


	2.4. 
	Dužina trase
Vod 2:
Vod 3:
Vod 4:
Vod 5:

	
Oko 250m;
Oko 500m;
Oko 500m;
Oko 500m.

	2.5. 
	Početna tačka
Vod 2:
Vod 3:
Vod 4:
Vod 5:
	
TS 35/10kV „Grbalj 2“, izvodna ćelija K17
TS 35/10kV „Grbalj 2“, izvodna ćelija K19
TS 35/10kV „Grbalj 2“, izvodna ćelija K20
TS 35/10kV „Grbalj 2“, izvodna ćelija K21

	2.6. 
	Krajna tačka
Vod 2:
Vod 3:
Vod 4:
Vod 5:
	
Tačka “A”, dato na situacionom planu u prilogu
Tačka “B”, dato na situacionom planu u prilogu
Tačka “B”, dato na situacionom planu u prilogu
Tačka “B”, dato na situacionom planu u prilogu


	3. 
	TEHNIČKI PODACI ZA NOVOPLANIRANE 10KV KABLOVSKE PODZEMNE VODOVE

	3.1. 
	Nazivni napon: 
	10 kV

	3.2. 
	Vrsta voda:
	Kablovski podzemni

	3.3. 
	Tip kablovskih vodova:
	XHE 49-A 3x(1x240/25mm², 12/20 kV;
NA2XS(F)2Y3x(1x240/25mm2;12/20kV),oznaka po DIN-u))

	3.4. 
	Dužina trase
Vod 2:
Vod 3:
Vod 4:
Vod 5:
	
Oko 690m
Oko 400m
Oko 400m
Oko 400m

	3.5. 
	Vod 2
Početna tačka:

Krajnja tačka:
	
tačka “A” - mjesto ugradnje 10kV spojnice, dato na situacionom planu u prilogu
tačka “U” - mjesto ugradnje 10kV spojnice, dato na situacionom planu u prilogu

	3.6. 
	Vod 3, vod 4 i vod 5
Početna tačka:

Krajnja tačka:
	
tačka “B” - mjesto ugradnje 10kV spojnice, dato na situacionom planu u prilogu
tačka “U” - mjesto ugradnje 10kV spojnice, dato na situacionom planu u prilogu

	3.7. 
	Način polaganja vodova:
	Slobodno u kablovskom rovu dovoljnih dimenzija za polaganje jednog ili više kablovskih vodova, zavisno od dionice trase i sve u skladu sa tehničkim propisima i preporukama.
U rovu od tačke “B” do tačke “U” (taČka “U” je u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz) zajedno sa 10kV kablovskim vodovima se polaže i 35kV kablovski vod + optika. 35kV kablovski vod i optika su predmet druge dokumentacije.
Predvidjeti polaganje kablovskih vodova vijugavo, (uz upotrebu gal štitnika iznad provodnika, trake za upozorenje iznad kabla), u posteljici od pijeska.
Za VN kablovske vodove predvidjeti raspored provodnika u trouglu. Predvidjeti na svakih 1m trase obujmice od
neferomagnetnog materijala - za pričvršćenje jednožilnih kablova.
Predvidjeti razdvajanje kablova opekom kada se polažu paraleno u istom rovu.

	3.8. 
	Trasa kablovskih vodova:
	Trasa kablovskog voda je prikazana na situacionom planu u prilogu i parcele su date u tački 1.3.
Trasu voda koji se nalazi u trotoaru postojeće pristupne
saobraćajnice, potrebno je, nakon polaganja kablova, sve
površine vratiti u prvobitno stanje.


	3.9. 
	Način i obezbjeđenje iskopa:
	Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim
faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture I urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljista je do VI kategorije.
Predvidjeti obezbjeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u
zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.

	3.10. 
	Ispuna rova:	
	Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.

	3.11. 
	Podaci o kablovskim spojnicama:
	Predvidjeti toploskupljajuće kablovske spojnice.

	3.12. 
	Zaštita:
Od kratkog spoja, preopterećenja.

Od zemljispoja

Od prenapona
	
Multifunkcionali zaštitni uređaj u 35kV vodnoj ćeliji


Multifunkcionali zaštitni uređaj u 35kV vodnoj ćeliji

U skladu sa propisima, standardima i preporukama predvidjeti zaštitu od prenapona ugradnjom odgovarajućih odvodnika prenapona.

	3.13. 
	Uzemljenje:
	Duž trase kablovskog voda predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja (na uzemljivače TS).

	3.14. 
	Geodetsko snimanje trase:
	Predvijeti geodetsko snimanje trase položenog kabla sa dostavljanjem Investitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi.
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IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih elektroinstalacija, dalekovoda i sl.
Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.
Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.
Projekat uraditi u svemu prema važećim standardima i propisima koji uređuju ovu oblast.
Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 084/26, 090/26, 108/26, 110/26).  

Član 3
Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25, 160/25, 114/26) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 084/26, 090/26, 108/26, 110/26).

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 39 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25, 160/25) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26). 

Član 4
O sprovođenju ove Odluke staraće se CEDIS.
Član 5
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”.
Broj: 11-_______
Kotor, ____2026.godine

                                                                                        
SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                   Vojin Batuta
O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), a na osnovu inicijative CEDIS-a, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), na djelovima  kat.parc. br. 1110/2, 1108/3, 1109/3, 1110/3, 1115/2, 1116/2, 1128/2, 1132/2, 1127, 1126/3, 1126/4 K.O. Gorovići, djelovima kat.parc. br. 63/1, 63/2, 61/2 K.O. Lastva i dijelu 1121/1  K.O. Glavati, opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).
U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača, na području opštine Kotor, CEDIS je planirao izgradnju dionice četiri 10kV kablovska voda za uklapanje TS 35/10kV “Grbalj 2” od tačke “A”, odnosno tačke “B”, do tačke “U” (u putnom pojasu Bulevara Tivat-Jaz), K.O. Gorovići, K.O. Lastva, K.O. Glavati, Opština Kotor.
 
Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.




Sekretarijat za urbanizam, stanovanje
 i uređenje prostora
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107 656560101 4686243.39
108 656560187 4686238.81
109 6565602.39 4686239.19
110 6565603.16 468623645
111 6565604.13 468623697
112 6565612.21 4686219.79
113 6565613.22 468622022
114 6563616.68 2686205 80
[ 6565618.05 468620512
116 6565617.00 4686204.80
117 6565618.20 4686204.61
118 6565619.68 4686199.59
119 6565618.69 4686199.04
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KOORDINATE TACAKA NEPOTPUNE EKSPROPRIACUA KO

LASTVA
Broj tatke Y X
118 6565610.68 4686199.55
119 6565618.69 4686199.04
120 656562105 468615028
121 6565622.12 168619053
122 656562193 4686186.18
123 6565623.03 468618630
124 6565621.92 468617976
125 6565623.02 4686179.63
126 656562011 468617195
127 656562117 468617165
128 6565617.38 4686164.20
129 6565618.45 4686163.95
130 656561618 4686153.69
11 6565617.29 4686153.66
32 6565616.61 468614533
133 6565617.73 468614553
134 6565617.40 4686142.93
135 6565618.45 4686143.26
136 6565618.77 4686138.53
137 6565619.84 686138.78
ED 6565618.82 2686138.18
139 6565619.95 4686138.08
140 656561733 1686134.08
141 6565618.33 4686133 60
142 656561610 468612881
143 6565615.00 468612818
124 6565609.31 4686122.89
145 6565610.19 468612222
146 656560521 4686117.18
147 6565606.21 4686116.69
148 6565603.43 468611103
19 6565604.52 468611084
150 6565604.23 68610632
151 6565603.13 4686106.42
152 6565602.26 4686098.80
153 656560337 4686098 91
154 6565603.82 4686097.02
155 6565602.72 468609688
156 6565602.92 4686089.84
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KGORDINATE TACAKA NEPOTFUNE EFSPROPRIACIA TO

usTvA
52 Gsese0e0r 65505003
158 656560771 58607513
155 556560670 8607871
160 56561163 656068.55
161 5661260 465606930
162 Gsesis 3 50505773
163 565616589 468805801
160 6561734 686045 61
165 Gsessis a7 58504853
166 656561537 68604325
167 656561634 68502272
166 seseiLas 68503804
169 Gsesea 31 68603738
170 56560973 468603577
11 656561052 68603495
172 656560570 5860327
iz} 656560634 55603169
172 G565601.58 263602535
175 o 6860285
176 6559733 168502636
177 6655979 58502595
78 56559465 56502512
175 656559535 68602425
180 56559041 59502053
181 66559115 68602015
162 565588 10 468601655
185 65885 58501784
18 56558547 168601503
i85 56558634 58601436
186 656558500 60143
187 656558575 16801350
155 sessazat 68501178
189 56558235 58601275
190 65576 45 55601095
191 56557652 685009.52
192 656556921 6801234
153 6556884 68801129
191 Gsessseor 168601759
195 6555522 58501671
196 556555038 4686027.75
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ROORDINATE TACARA NEPOTPUNE EXSPROPRUECIA KO

usva
157 555554550 65602697
158 6553156 68604022
199 6553428 168604106
200 B65525 35 55504742
01 66552607 686038.26
202 eses522.78 4636051.02
203 656552207 268605019
04 656551689 4686056.17
205 656551617 268605534
206 6565505.13 68606251
207 656550841 258606209
208 656550456 586067.00
205 656550387 68606614
210 56549851 5606997
1 656549930 4686070.80
Y} 6565097.05 58607114
15 656509395 8607452
214 656549377 68607505
215 656509328 8607402
26 56548512 68608005
217 656548581 68608092
218 sesigs 56 58608102
218 56518465 586080.15
20 565083.23 se5051.68
21 G565482.0 ases08341
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TOGROATE TACAKA NEPOTPUNE EFSPROPRIACUA.

KO GLAVAT
Brojtotke. v X
20 ez EBa0sies
21 6548250 68608341
222 6547774 68503638
23 6547845 368608722
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